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Informations sur la réception des installations de puissance ≥ 400 kW
Depuis le 1er janvier 2013, lorsque la puissance utile de la chaudière ou de l’ensemble des générateurs raccordés au même réseau hydraulique est supérieure ou égale à 400 kW, le technicien agréé effectuant la réception d’une nouvelle installation devra travailler pour le compte d’un organisme de contrôle accrédité. (AGW du 29/01/ 2009, art.11, §2).
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