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	Rapport de diagnostic approfondi de type I


	Date d’exécution : 
	 
	
	        N° rapport(1) : 
	

	Technicien agréé en Diagnostic Approfondi 
de type I :
Nom et prénom : 

N° d’agrément :  ((((((((
Nom entreprise : 

N° Entreprise (BCE) :  ((((.(((.(((
Tél : 

Fax ou courriel : 

	Propriétaire de l’installation de chauffage :
Nom et prénom : 

Entreprise (si pertinent) : 

Rue & N° : 

Code postal & localité : 

Tél : 

Fax ou courriel : 


	Localisation de l’installation de chauffage :                               □adresse identique à celle du propriétaire
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Combustibles (si multi-combustible, mentionner les différents combustibles)

	
Liquide
 FORMCHECKBOX 

Gasoil
 FORMCHECKBOX 

Autre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Gazeux
 FORMCHECKBOX 

Gaz nat. 
 FORMCHECKBOX 

Propane
 FORMCHECKBOX 

Autre : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Générateur de chaleur

	Marque : ----------------------------------------------------       Modèle : -------------------------------------------------------------

Année de fabrication(2) :  --------------------------------------------------------------------------------------------------
N° série : --------------------------------------------------------------------------------------------------
	Label (AGB, HR, HR+, HR-TOP, Optimaz et Optimaz Elite) : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raccordement : B(((( , C((((
Générateur à condensation :  FORMCHECKBOX 

oui 
 FORMCHECKBOX 

non

Puissance nominale utile : -------------------------------------------   FORMCHECKBOX 
 kW  FORMCHECKBOX 
 kcal/h

	Pertes à l’arrêt
	

	  Si Mazout
non
oui 
□
non
	: clapet d’air ou de fumée ?
	 FORMCHECKBOX 
 oui    FORMCHECKBOX 
 non
	Production de chaleur pour :

	  Si Gaz
	: chaudière ouverte ?
	 FORMCHECKBOX 
 oui    FORMCHECKBOX 
 non
	 FORMCHECKBOX 
 Chauffage        FORMCHECKBOX 
 ECS          FORMCHECKBOX 
 Chauffage + ECS

	Type de régulation
	Consommation annuelle 

	  FORMCHECKBOX 

Thermostat de chaudière à consigne fixe (aquastat)
  FORMCHECKBOX 

Thermostat d’ambiance (commandant le brûleur)

  FORMCHECKBOX 

Sonde de température extérieure (climatique commandant le brûleur)
	  FORMCHECKBOX 

Mazout : -----------------------------------------------------------------------------    l/an
  FORMCHECKBOX 

Gaz naturel : -----------------------------------------------------------------------------  kWh/an

  FORMCHECKBOX 

Propane/ butane : -----------------------------------------------------------------------------  kWh/an


	Rendement annuel de production du système de chauffage existant
	.......................%
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	L’installation est concernée par l’exemption d’orifices de mesures :  FORMCHECKBOX 
        


	Recommandations principales pour le système de chauffage central + potentiel d’économie de chauffage (en se basant sur le calcul du nouveau rendement annuel production)

	 FORMCHECKBOX 

Remplacer le brûleur
 FORMCHECKBOX 

Remplacer la chaudière
 FORMCHECKBOX 

Placer un clapet d’air sur le brûleur/fumée

 FORMCHECKBOX 

Placer une régulation par thermostat d’ambiance
 FORMCHECKBOX 

Placer une régulation par sonde extérieure
	Economie financière estimée :

( -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  €/an

( -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  €/an

( -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  €/an

( -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  €/an

( -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  €/an


	Recommandations complémentaires pour le système de chauffage central

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	Abaissement manuel de la température de la

chaudière (aquastat) selon les saisons ;

Si cela s’avère nécessaire, corriger la courbe de

chauffe active dans un régulateur climatique, t° eau =

fonction (t° extérieure) ;

Placer du calorifugeage sur les conduites (d’eau et

d’air) non isolées dans les espaces non chauffés ;

Si la technologie le permet, remplacer les pompes de

circulation fonctionnant de manière continue par un

dispositif à fonctionnement intermittent ou à vitesse

variable ;

Pour toute pompe de circulation, s’assurer que le

sélecteur de vitesse n’est pas en position maximum
ou, pour une chaudière murale, s’assurer que la
régulation permet « l’auto-sélection de vitesse », le

cas échéant ;

Instaurer un ralenti d’absence et nocturne : diminuer

les consignes de t° (1°C = réduction de 5 à 8 % de la

consommation actuelle, selon l’inertie thermique et

pendant les durées des périodes de ralenti) ;
	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	Placer une vanne 3 voies mélangeuse (si possible
motorisée et commandée par la régulation) si la
chaudière en est dépourvue et maintenue à

température constante ;

En présence de radiateurs adossés à un vitrage,

remplacer celui-ci par une allège opaque

thermiquement isolée (potentiel d’économie d’énergie

= 3 à 9 % de la consommation d’énergie du chauffage

du local concerné) ;

En présence de radiateurs adossés à un mur non

isolé, placer une feuille réfléchissante (potentiel

d’économie d’énergie = 0,5 à 2 % d’économie

dépendant de la surface des radiateurs concernés) ;
Remplacer les robinets manuels des radiateurs par

des robinets thermostatiques, compte tenu de la

présence éventuelle d’un thermostat d’ambiance

(économie de 3 à 4 %) ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	Recommandations relatives à la sécurité pour le système de chauffage central

	 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 

	Réaliser des ouvertures d’amenée et d’évacuation d’air dans le local de chauffe si celles-ci sont absentes ou

jugées insuffisantes. Dimensions à atteindre en amenée d’air : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        en évacuation d’air : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;

Rehausser le débouché de la cheminée ; 

Placer un conduit en inox dans la cheminée et un régulateur de tirage ;

Placer un chapeau sur le débouché de cheminée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Informations complémentaires remises au propriétaire

	Liste des documents transmis : 




	Remarques : 




	Dans le cas d’un logement, vous pouvez compléter votre diagnostic en faisant réaliser un audit énergétique par un auditeur agréé. Avec cet audit objectif, vous recevrez une analyse complète de la qualité énergétique globale de votre habitation ainsi que des propositions de travaux de rénovation sous forme de deux scénarios chiffrés afin de diminuer vos consommations d’énergie tout en améliorant votre confort et la qualité de l’air intérieur de votre logement.
Toutes les informations ainsi que la liste des auditeurs agréés peuvent être trouvées sur le site internet du Département de l’Energie (DGO4) à l’adresse suivante :

	http://energie.wallonie.be     dans la rubrique « Particuliers → Construire et Rénover → Rénover → lien vers la page Audit »

	Rapport de Diagnostic Approfondi établi par :  

Nom : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(signature du Technicien agréé en Diagnostic Approfondi de type I)


Ce rapport doit être remis au propriétaire et une copie doit être conservée par la personne ayant effectué le diagnostic approfondi. 
(1) Numéro interne à l’entreprise du technicien en diagnostic approfondi de type I.
L'année de fabrication est déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique de la chaudière. Lorsqu'il n y a pas de plaque signalétique ou lorsque celle-ci est illisible, l'année de fabrication est définie par déduction des informations sur la facture relative à son installation, sur le rapport de réception, sur la documentation technique du générateur de chaleur ou d’après le code inséré dans le numéro de série.

	Annexe I au rapport de diagnostic approfondi de type I

	Données de consommations d’énergie

	
	
	Période :

	  FORMCHECKBOX 
 Mazout :
	………………………………………………….   l/période
	Du ………………………………..  au …………………………………

	  FORMCHECKBOX 
 Gaz naturel :
[image: image2.jpg]
	………………………………………………….   m³/période
………………………………………………….   kWh/période
	Du ………………………………..  au …………………………………

	 G20 : 11,6416 kWh PCS  / m³          G25 : 10,1361 kWh PCS / m³
	 Après déduction ECS (**) : ………………………………..  kWh/période

	  FORMCHECKBOX 
 Propane/Butane :
	………………………………………………….   kg ou l* /période
………………………………………………….   kWh/période
	Du ………………………………..  au …………………………………

	Conversion propane : 7,28 kWh PCS / l   ou   13,84 kWh PCS / kg
	 Après déduction ECS (**) : ………………………………..  kWh/période

	 * Biffer la mention inutile                 


	 (**) Diminution de la consommation d’énergie liée à la production d’ECS par un appareil séparé (au gaz), en

 fonction du nombre d’habitants :

 Nombre d’occupants présents durant la période :

	  FORMCHECKBOX 
  < 3 personnes 

  FORMCHECKBOX 
  3 ou 4 personnes 
  FORMCHECKBOX 
  > 4 personnes
	 (2.500 kWh/an. Pour le propane : 345 l/an ou 180 kg/an)

 (4.200 kWh/an. Pour le propane : 580 l/an ou 305 kg/an)

 (5.500 kWh/an. Pour le propane : 755 l/an ou 400 kg/an)



	 Facture d’Energie : ………………………………..  €/période.                  Période du ………………………………..  au …………………………………

	Données relatives à la règle de calcul pour la détermination du rendement des chaudières

	 A compléter :

	Paramètres
	N° de ligne

sur la règle
	Données

	 Consommation annuelle de combustible (en kWh PCS de gaz/an ou mazout en l/an)
	1 – 2
	

	 Puissance de la chaudière (kW)                 1 [kcal/h] = 1 [kW] * 1,163 / 1000
	3
	

	 Facteur de charge annuel b (%)
	4 + (5 + 9)
	

	 Facteur de pertes à l’arrêt a (%)
	7 + verso
	

	 Sélection du mode de régulation : soit thermostat de chaudière à consigne fixe,

 soit thermostat d’ambiance, soit sonde extérieure.
	
	

	 Facteur de charge corrigé bcor (%)
	6 (+ 10)
	

	 Surdimensionnement constaté
	
	

	 Rendement de combustion ηro (%) (voir attestation de contrôle ou à mesurer
 lors du diagnostic approfondi. Agrafer, dans ce cas, le ticket des mesures)
	8
	

	 Rendement annuel de production ηp (%)
	11
	

	 Nouveau facteur de pertes à l’arrêt a (%)
	7 + verso
	

	 Nouveau facteur de charge corrigé bcor (%)
	6 (+ 10)
	

	 Nouveau rendement de combustion ηro (%)
	8
	

	 Nouveau rendement annuel de production ηp,nouveau (%)
	11
	

	 Accroissement de rendement (ηp,nouveau - ηp) (%)
	12
	

	 Facture annuelle de combustible (€/an)
	13
	

	 Economie annuelle estimée
	14
	


	Annexe II au rapport de diagnostic approfondi de type I

	Questions complémentaires pour la certification PEB

	1. Pouvez-vous constater la présence d'un régulateur qui définit la température d'eau de la chaudière en fonction d'une sonde extérieure ? 

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	2. Pouvez-vous constater dans le système de chauffage, la présence soit d'une vanne 3 voies, soit d'une sonde extérieure ?

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	3. Pouvez-vous constater la présence d'une pompe à chaleur ?

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non
Si Oui:  


             Quel en est le vecteur énergétique ? 
             FORMCHECKBOX 
 Gaz  FORMCHECKBOX 
 Electrique


             Quel en est le type ? 

   FORMCHECKBOX 
 Eau souterraine - Eau,

                                  

   FORMCHECKBOX 
 Sol - Eau,



   FORMCHECKBOX 
 Air extérieur - Eau,



   FORMCHECKBOX 
 Air extérieur - Air,



   FORMCHECKBOX 
 Autre: ……….……………..


             Est-elle également utilisée pour la production d'ECS ?

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	4. Les tuyauteries de chauffage présentes dans le local de chauffe sont-elles toutes isolées ?


 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si Non: Y a-t-il plus de 50 mètres courants de conduites non isolées ?

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	5. Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage de l'eau de
      chauffage non reliée à une pompe à chaleur ?

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

	6. Pouvez-vous constater en chaufferie la présence d'une cuve de stockage d'ECS ?

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si Oui: Est-elle thermiquement bien isolée ?

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non


            Quel est le volume de la (somme des) cuve(s) ?                   …………………..    litres

	7. Pouvez-vous constater la présence d'une boucle de circulation d'ECS ?
 

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non

Si Oui: est-elle isolée thermiquement sur toute sa longueur visible ?

 FORMCHECKBOX 
Oui  FORMCHECKBOX 
Non


	Annexe III au rapport de diagnostic approfondi de type I

	Rendement annuel de production des nouvelles chaudières (%)

	
	ηp pour une nouvelle chaudière 
non à condensation au gaz
	ηp pour une nouvelle chaudière 
non à condensation au mazout

	Nouvelle chaudière non à condensation à basse température
	95
	95

	[image: image3.png]Mode de régulation de la chaudière à condensation
	ηp pour une nouvelle chaudière à condensation au gaz
	ηp pour une nouvelle chaudière à condensation au mazout

	Thermostat de chaudière durant le jour, thermostat d’ambiance durant la nuit, pilotant le brûleur
	97
	97

	Thermostat d’ambiance  commandant le brûleur
	99
	98

	Température glissante (sonde extérieure) commandant le brûleur sans chauffage au sol
	102
	99

	Température glissante (sonde extérieure) commandant le brûleur avec chauffage au sol
	105
	100
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